	Provincia di SIENA
	Comune di COLLE VAL D’ELSA

	
	Nome Progetto: SICUREZZA 2026



	A
	Telecamere di Contesto

	
	Caratteristiche/specifiche tecniche minime
	Soluzione tecnica adottata 
(compilazione riservata agli Enti richiedenti al fine di stabilire il soddisfacimento delle caratteristiche)
	Check (compilazione riservata per la valutazione del progetto)

	1
	Le telecamere di contesto, fisse, dovranno essere tali da permettere una visione quanto più ampia dell'area di ripresa.
	SI
	

	2
	Telecamera IP nativa, aggiornabile via IP; 
	SI
	

	3
	[bookmark: RANGE!B3]Ottica fissa intercambiabile o varifocal, da individuare in funzione delle esigenze operative con angolo di ripresa indicativo compreso tra 20° e 120°; 
	SI
	 

	4
	Tecnologia del sistema di ripresa mediante sensore di tipo CMOS o CCD a colori; 
	SI
	 

	5
	Sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e almeno 0,05 Lux in modalità B/N (night) misurati a 50 IRE; 
	SI
	 

	6
	Risoluzione minima del sensore: full HD (1920x1080); 
	SI    (4K  risoluzione 3840x2160)
	 

	7
	Caratteristiche minime del flusso video: 1.3 megapixel (1280x1024) e non inferiore 9 fps; 
	SI    (8 megapixel – 25 fps)
	 

	8
	Modalità di funzionamento di tipo "day&night" con commutazione automatica; 
	SI
	 

	9
	Algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni; 
	SI
	 

	10
	Algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP; 
	SI
	 

	11
	Funzionalità di Activity Detector incorporate; 
	SI
	 

	12
	Client NTP; 
	SI
	 

	13
	N° 1 ingresso d'allarme a bordo camera; 
	SI    (2)
	 

	14
	N° 1 uscita; 
	SI    (2)
	 

	15
	Controllo del guadagno, white balance: automatici e regolabili via software; 
	SI
	 

	16
	Compensazione del controluce di tipo automatico; 
	SI
	 

	17
	Possibilità di alloggiare software di analisi video direttamente sulla camera; 
	NO   (ci sono già sistemi di analisi video predisposti a bordo camera, non se ne possono aggiungere nuovi salvo futuri upgrade dei firmware)
	 

	18
	Alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, poe classe 3;
	SI
	 

	19
	Allarme antimanomissione, al minimo è richiesta la gestione dei seguenti allarmi: 
- apertura custodia; 
- perdita del segnale video; 
- offuscamento telecamera; 
- modifica dell’inquadratura (spostamento della telecamera) 
	SI
	 

	20
	Condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la singola telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidità) del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto funzionamento per tutto l'arco dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a (-10°;+45°) e umidità (20%;80%); 
	SI   (-30°C to 60°C)
	 

	21
	grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti atmosferici quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo così il livello massimo di funzionamento e comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi estremi in cui si richieda una tenuta stagna per cui il valore va esteso a IP66; 
	SI   (IP67)
	 

	22
	Fornitura SDK per sviluppo terze parti.
	SI
	 





	B
	Telecamere di osservazione

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Soluzione tecnica adottata 
(compilazione riservata agli Enti richiedenti al fine di stabilire il soddisfacimento delle caratteristiche)
	Check (compilazione riservata per la valutazione del progetto)

	1
	Le telecamere dovranno essere brandeggiabili, dovranno assicurare la completa visione a 360° sul piano orizzontale, e 180° sul piano verticale e non dovranno consentire ad un osservatore esterno di individuare l'area inquadrata.
	SI
	

	2
	Telecamera IP nativa, aggiornabile via IP;
	SI
	

	3
	Telecamera a colori di tipo "DAY/NIGHT"; 
	SI
	 

	4
	Matrice attiva del sensore con numero di pixel non inferiore 704 x576 (4CIF); 
	SI
	 

	5
	Frame rate non inferiore a 15fps; 
	SI   
	 

	6
	Sensibilità del complesso di ripresa almeno 0,5 Lux in modalità colore (day) e almeno 0,05 Lux in modalità B/N (night) misurati a 50 IRE; 
	SI
	 

	7
	Obiettivo autofocus con zoom (minimo 25X ottico con minimo F.l.8, auto iris); 
	SI
	 

	8
	Algoritmo di compressione dei flussi video: Motion JPEG, H264 e sue evoluzioni; 
	SI
	 

	9
	Algoritmo di trasporto dei flussi video: RTSP; 
	SI
	 

	10
	Brandeggio a velocità variabile orizzontale di tipo endless e verticale controllabile da remoto; 
	SI
	 

	11
	PTZ meccanico; 
	SI
	 

	12
	Funzionalità di Activity Detector incorporate; 
	SI
	 

	13
	Client NTP; 
	SI
	 

	14
	N° 16 Posizioni angolari preselezionabili (Preset); 
	SI
	 

	15
	N° 8 Sequenze di Preset (Tour); 
	SI
	 

	16
	N° 1 ingressi d'allarme a bordo camera; 
	SI
	 

	17
	Almeno n° 1 uscita d'allarme a bordo camera; 
	SI
	 

	18
	N° 8 Zone di esclusione (Privacy Mask). 
	SI
	 

	19
	Pattugliamento automatico; 
	SI
	 

	20
	Alimentazione: in bassa tensione con valore non superiore ai 48 Vac, oppure poe classe 3; 
	SI
	 

	21
	Condizioni di esercizio: sarà cura della ditta individuare la tipologia di custodia per la singola telecamera in funzione delle condizioni climatiche minime e massime (temperatura, umidità) del luogo di installazione in modo che sia garantito il corretto funzionamento per tutto l'arco dell'anno e comunque in un intervallo non inferiore a (-10°;+45°) e umidità (20%;80%); 
	SI
	 

	22
	Grado di protezione della custodia: l'apparato deve essere protetto dagli agenti atmosferici quali pioggia, salsedine, polveri tipiche del luogo di installazione garantendo così il livello massimo di funzionamento e comunque non inferiore a IP65, eccetto nei casi estremi in cui si richieda una tenuta stagna per cui il valore va esteso a IP66; 
	SI
	 

	23
	Fornitura SDK per sviluppo terze parti.
	SI
	 





	C
	Architettura di rete

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Soluzione tecnica adottata 
(compilazione riservata agli Enti richiedenti al fine di stabilire il soddisfacimento delle caratteristiche)
	Check (compilazione riservata per la valutazione del progetto)

	1
	Il sistema di video sorveglianza si dovrà basare su un'architettura di rete IP che permette la connessione tra gli apparati di campo e le sale apparati/sale controllo.
	SI
	 

	2
	In funzione dei mezzi trasmissivi da utilizzare (ad es. fibra ottica, apparati wireless) le scelte architetturali dovranno rispettare in ogni caso i requisiti di seguito riportati:
	SI
	 

	3
	Capacità di banda necessaria al trasferimento delle immagini in funzione delle caratteristiche delle telecamere e della topologia della rete di trasporto.
	SI
	 

	4
	Crittografia dei flussi video in accordo a quanto richiesto al paragrafo 3.3.1 comma f) dal “Provvedimento in Materia di Videosorveglianza” del 08/04/10 del Garante per la Privacy (utilizzo di reti pubbliche e connessioni wireless);
	SI
	 

	5
	Affidabilità;
	SI
	 

	6
	Eventuale ridondanza.
	SI
	 





	D
	Sistema di Registrazione

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Soluzione tecnica adottata 
(compilazione riservata agli Enti richiedenti al fine di stabilire il soddisfacimento delle caratteristiche)
	Check (compilazione riservata per la valutazione del progetto)

	1
	Il sistema di registrazione e conservazione dei filmati, anche nell’ottica delle finalità d'impiego da parte dell'autorità Giudiziaria
	SI
	

	2
	L’archiviazione schedulabile con Playback;
	SI
	 

	3
	La capacità di registrazione per singola camera con gestione del pre e post allarme;
	SI
	 

	4
	La memorizzazione delle immagini provenienti da tutte le telecamere al massimo framerate possibile;
	SI
	 

	5
	L’archiviazione di flussi con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264;

	SI
	 

	6
	La registrazione delle immagini deve avvenire in forma cifrata per garantirne la riservatezza e l’integrità;
	SI
	 

	7
	L'esportabilità (da locale o da remoto) dei filmati con corredo di specifico visualizzatore per la decifratura e verifica dell’integrità degli stessi;
	SI
	 

	8
	La capacità di storage deve essere dimensionata per la registrazione contemporanea di tutte le telecamere al massimo frame rate consentito dalle stesse e/o dalla connettività, per un periodo di almeno 7 gg 24h.
	SI
	 





	E
	Videoserver

	
	Caratteristiche tecniche minime
	Soluzione tecnica adottata 
(compilazione riservata agli Enti richiedenti al fine di stabilire il soddisfacimento delle caratteristiche)
	Check (compilazione riservata per la valutazione del progetto)

	1
	I videoserver devono essere in grado di acquisire, in contemporanea, tutti i flussi provenienti dalle telecamere
	SI
	 

	2
	Gestione camere di differenti produttori, piattaforma aperta. 
	SI
	 

	3
	Live View fino a 30 o più FPS; 
	SI
	 

	4
	Gestione dei flussi video con algoritmo di compressione MJPEG/MPEG4/H264; 
	SI
	 

	5
	Funzionalità di NVR; 
	SI
	 

	6
	Esportazione file archiviati con crittografia; 
	SI
	 

	7
	Gestione PTZ Patrolling; 
	SI
	 

	8
	Funzionalità di WEB Client; 
	SI
	 

	9
	Funzionalità di Mobile Client; 
	SI
	 

	10
	Gestione Mappe; 
	SI
	 

	11
	Integrazione con video analisi; 
	SI
	 

	12
	Controllo I/O ed eventi, 
	SI
	 

	13
	Sistemi Operativi di ultima generazione (piattaforme a 64 bit); 
	SI
	 

	14
	Supporto multi stream per camera; 
	SI
	 

	15
	Video Motion Detection (VMD) integrato con gestione zone di esclusione; 
	SI
	 

	16
	Supporto canali audio Full-Duplex; 
	SI
	 

	17
	Preset Positions per camera; 
	SI
	 

	18
	Gestione Preset su Evento; 
	SI
	 

	19
	Preset Patrolling; 
	SI
	 

	20
	Privacy masking; 
	SI
	 

	21
	Ricerca automatica ed auto riconoscimento delle telecamere; 
	SI
	 

	22
	Export e import di configurazioni; 
	SI
	 

	23
	Gestione e esportazione di archivi storici contenenti tutte le informazioni relative agli eventi di stato del sistema e le operazioni compiute dagli addetti (file di log) 
	SI
	 

	24
	Fornitura di SDK per sviluppo applicazioni di terze parti.
	SI
	 

	25
	I video server devono prevedere un'alimentazione ridondata.
	SI
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